**PIEZA Y DISPOSITIVO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Imagen | Dispositivo | Cant. |
| **1** | https://osoyoo.com/picture/Arduino_robot_car/Parts/UNO.jpg | Tablero básico OSOYOO | 1 |
| **2** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-1.jpg | Protector de Wi-Fi Uart OSOYOO V1.3 | 1 |
| **3** | https://osoyoo.com/picture/Arduino_robot_car/Parts/ModelX.jpg | Módulo controlador de motor OSOYOO modelo X | 1 |
| **4** | https://osoyoo.com/picture/Arduino_robot_car/Parts/Voltage_meter.jpg | Medidor de voltaje | 1 |
| **5** | https://osoyoo.com/picture/Arduino_robot_car/Parts/Ultrasonic.jpg | Sensor ultrasónico | 1 |
| **6** | https://osoyoo.com/picture/Arduino_robot_car/Parts/Servo_motor.jpg | Servo motor | 1 |
| **7** | https://osoyoo.com/picture/V2.0_Model_3_Robot/parts/holder300.jpg | Soporte de montaje para sensor ultrasónico | 1 |
| **8** | https://osoyoo.com/picture/Arduino_robot_car/Parts/Gear_motor.jpg | Motorreductor | 4 |
| **9** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-5.jpg | Soportes de motor de metal con tornillos | 4 |
| **10** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-8.jpg | Rueda | 4 |
| **11** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-7.jpg | Chasis superior del coche | 1 |
| **12** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-6.jpg | Chasis inferior del coche | 1 |
| **13** | https://osoyoo.com/picture/V2.0_Model_3_Robot/parts/3pin_15cm_Female_to_Female_Cable.jpg | Cable puente de 3 pines hembra a 3 pines hembra | 1 |
| **14** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-2.jpg | Cable puente de 6 pines macho a 6 pines hembra | 1 |
| **15** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-3.jpg | Cable PnP de 2 pines OSOYOO de 20 cm | 1 |
| **16** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L2.jpg | Cable puente de 20 pines macho a hembra de 20 cm | alguno |
| **17** | https://osoyoo.com/picture/V2.0_Model_3_Robot/parts/7pin_25cm_Female_to_Female_Cable.JPG | Cable hembra a hembra de 7 pines y 25 cm | 1 |
| **18** | https://osoyoo.com/wp-content/uploads/2017/08/3-1024x1024.jpg | Destornillador Philips | 1 |
| **19** | https://osoyoo.com/picture/V2.0_Model_3_Robot/parts/Hex_Screwdriver.jpg | Destornillador hexagonal | 1 |
| **20** | https://osoyoo.com/picture/Arduino_robot_car/Parts/18650_charger.jpg | Cargador de batería para batería 18650 (opcional) | 1 |
| **21** | https://osoyoo.com/picture/Arduino_robot_car/Parts/battery.jpg | 1 par de baterías 18650 (opcional) | 1 |
| **22** | https://osoyoo.com/picture/V2.0_Model_3_Robot/parts/battery_box.jpg | Caja de batería de 9 V (opcional) | 1 |
| **23** | https://osoyoo.com/picture/Arduino_robot_car/Parts/9V_battery.jpg | Batería de 9 V (no incluida) | 1 |
| **24** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-9.jpg | Tornillos hexagonales M3\*10 | 10 |
| **25** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-10.jpg | Tornillo M3\*10 | 4 |
| **26** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-15.jpg | Tuerca M3 | 4 |
| **27** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-16.jpg | Pilar de cobre | 5 |
| **28** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-14.jpg | Tornillo para rueda | 4 |
| **29** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-12.jpg | Tornillo de plástico M3 | 18 |
| **30** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-11.jpg | Pilar de plástico M3 | 19 |
| **31** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L1-13.jpg | Tuerca de plástico M3 | 19 |
| **32** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L5-1.jpg | Tornillo autorroscante M2\*4 | 1 |
| **33** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L5-2.jpg | Tornillo autorroscante M2.2\*8 | 2 |
| **34** | https://osoyoo.com/picture/V2.1_Arduino_Robot_Car/Parts/L5-3.jpg | Tornillo y tuerca M1.4\*8 | 4 |